**公司相关设备型号及工作能力和尺寸**

**溶铜釜（微泡中和槽）----WRT**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 | 溶铜能力（kg/d） | 反应容积（m­­­­3） | 外形尺寸长宽高 | 设备重量（kg） | 电机功率（kw） | 参考价格（万元） |
| WRT-0.25 | 250 | 1 | 1.4\*1.2\*3.5 | 1100 | 5.5 |   |
| WRT-0.5 | 500 | 2 | 1.6\*1.4\*4.0 | 1600 | 11 |   |
| WRT-1.0 | 1000 | 4 | 2.1\*1.8\*4.5 | 2200 | 18.5(22) |   |
| WRT-2.0 | 2000 | 8 | 2.8\*2.4\*5.8 | 2900 | 37(45) |   |
| WRT-4.0 | 4000 | 16 | 3.5\*3.0\*7.0 | 3800 | 75 |   |

**海绵铜置换机（利用反应氢搅拌及气浮法提取铜粉）---- QQZ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 | 置换能力（t/d） | 外形尺寸长宽高 | 重量（t） | 电机功率（KW） | 参考价格（万元） |
| QQZ-0.5 | 0.5 | 1.9\*1.0\*3.2 | 0.65 | 2.2 |   |
| QQZ-1.0 | 1.0 | 2.3\*1.2\*3.8 | 0.9 | 5.5 |   |
| QQZ-2.0 | 2.0 | 2.8\*1.4\*4.3 | 1.2 | 11 |   |
| QQZ-4.0 | 4.0 | 3.2\*1.8\*5.1 | 1.6 | 22 |   |
| QQZ-8.0 | 8.0 | 3.8\*2.4\*6.3 | 2.5 | 45 |   |

**硫酸铜结晶机（型回转式强制结晶机器）-----HQJ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 | 生产能力（t/d） | 外形尺寸长宽高 | 重量（t） | 电机功率（KW） | 转速（转/分） | 参考价格（万元） |
| HQJ-2. 5 | ＞2.5 |   | 0.8 | 0.75~1.1 | 22 |   |
| HQJ- 5 | ＞5 |   | 1.2 | 1.5~2.2 | 17 |   |